**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Matrace do lehacích boxů** | |  |
| **Výrobce: ……** | | |
| **Typové označení: ……** | | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte skutečné parametry, nebo zda je požadavek splněn** | |
| Matrace je min. 60 mm silná gumová matrace s trojitou vrstvou nejen pro větší měkkost, ale i pro delší životnost molitanu. Délky cca 1.830 mm a šířky 1.200 mm. (507 ks) | ANO/NE | |
| 3 vrstvá konstrukce – rovná hrana s lištou | ANO/NE | |
| Elastický povrch | ANO/NE | |
| Integrovaný spád v zadní části | ANO/NE | |
| Sklon na zadní hraně | ANO/NE | |
| Tloušťka matrace min. 60 mm | …… mm | |
| Šířka systému musí být nastavitelná pomocí spojovací lišt | ANO/NE | |
| Matrace rozděleny na jednotlivé lehací boxy a spojované lištami, které budou kotveny nerezovými šrouby do betonu pod každým lehacím obloukem | ANO/NE | |
| Prsní gumová opěra, vč. kotevního materiálu. Gumová hrudní deska - 18 cm vysoká, široká 9 cm, extrémně elastická ergonomicky tvarovaná. (507 ks) | ANO/NE | |
| Včetně spojovacího materiálu a všech potřebných systémových prvků dle doporučení výrobce | ANO/NE | |
| Součástí dodávky bude montáž | ANO/NE | |
| Dodavatel poskytne na dílo záruku v trvání:  matrace – pryž: 120 měsíců  matrace – pěna: 60 měsíců  ostatní materiál a montážní práce: 24 měsíců | ANO/NE | |

*Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený technologie musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň.*

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné   
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*