**vzorový seznam nutných servisních úkonů**

**"VETUNI - Podpora energetické úspornosti v objektu č. 1"**

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu ustanovení § 26 zákona**

**zadávaná v otevřeném řízení**

|  |
| --- |
| ***Rozsah servisních prací*** |
| ***technologický celek*** | ***zařízení*** | ***činnost*** | ***interval*** |
| **1.** | **Vzduchotechnik a klimatizace** | technologie | prevence | 1-2 ročně |
| MaR | prevence | 1x ročně |
| stroj | prevence | dle potřeby |
| výměna filtrů | dle potřeby |
| výměna řemenů | dle potřeby a typu jednotky |
| vzduchovody | vnitřní prohlídka a čištění | dle potřeby |
| čištění výústků | dle potřeby |
| PPK | revize | 1-2x ročně |
| Fancoily | servis | 1x ročně |
| Daikiny | kontrola nad 12 kW | dle vyhl. 277/2007 Sb. |
| **2.** | **Chlazení** | technologie | prevence, servis | 1x ročně |
| MaR | prevence, servis | 1x ročně |
| stroj | prevence, servis | 1x ročně |
| technologie | prevence | 1x ročně |
| opravy | dle potřeby |
| **3.** | **Požární systémy** | EPS | funkční zkoušky | 1x ročně |
| revize | 1x ročně |
| hasící přístroje | revize | 1x ročně |
| výměna náplně | za 3 - 5 let  |
| hydranty | revize | 1x ročně |
| **4.** | **Objekt** | Přístupový systém ACCES | servis | 1x ročně |
| Nouzové osvětlení | zkoušky, revize | 1x ročně |
| Revize NN a hromosvodu | revize | 1x za 3 roky |